Symetrix SymNet RADIUS 12x8 EX
Artikel: 16.04.20

Digitale Audio Matrix mit Dante Audio Netzwerk

Digitale Audio Matrix in 19“ Rackbauweise mit 12 lokalen analogen Eingangskanälen, 8 lokalen analogen Line – Ausgangskanälen. Die Audio Ein- und Ausgänge werden auf der Rückseite des Gerätes mit 3,81 mm Steckkontakten bereitgestellt. Die analogen Eingänge sind mit schaltbarer Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Line Signale und 48 V Phantomspeisung ausgelegt. Die Signalverstärkung der Eingänge kann softwareseitig mit den Werten 0, 11.8, 24, 44 oder 54 dB, sowie ± 24 dB zusätzlicher Feintrimmung eingestellt werden. Zur Erweiterung der lokalen Ein- und Ausgänge ist auf der Rückseite des Gerätes ein Modulschacht zur Aufnahme einer 4 Ch. AEC Karte, einer 2 Line Analog Telephone Karte, einer 2 Line VoIP Karte, einer 4 Ch. Analog In Karte, einer 4 Ch Digital In Karte, einer 4 Ch. Digital Out Karte oder einer 4 Ch. Analog Out Karte integriert.  

Das Gerät bietet mit dem Dante Protokoll eine digitale Audio Expansion mit maximal 128(64x64) Kanälen. So werden primäre und sekundäre Dante Netzwerkverbindungen für redundante Netzwerktopologien bereitgestellt. Die Netzwerkverbindungen sind für Rj45 - Gigabit Verbindungen mit Cat 6/7 Leitungen spezifiziert.
Die Designer Software zur Konfiguration der Audio Matrix ist auf einem Computer mit Windows (WindowsXP Professional oder höher) Betriebssystem lauffähig. Die Verbindung zum Host Computer erfolgt über separate Rj45 – Ethernet Verbindungen auf der Rückseite. Der integrierte Ethernet Switch(10/100) ermöglicht die Vernetzung mehrerer Prozessoren ohne zusätzliche externe Netzwerk Hardware. Die gesamte Signalverarbeitung erfolgt digital(DSP). Die zur Signalbearbeitung zur Verfügung stehenden virtuellen DSP Module beinhalten u.a. diverse Mixer, skalierbare Matrizen, Flex-Equalizer, Filter, Crossover, Dynamikverstärker(Comp./Limiter, Gates, AGC, SPL-Computer, etc.)  Router, Distributoren, Selektoren, Delays, Fernsteuerungen, Generatoren, Logikbausteine, Anzeigen und Diagnose Bausteine. 
Das Front Panel des Gerätes verfügt über Anzeigeelemente für Ein- und Ausgangssignale, sowie LED-Anzeigen für POWER, ARC, NETWORK, RS-232 und Dante Primary und Secondary Port. Zudem ist das Front Panel mit einem LC-Display zur Statusanzeige und Netzwerkeinstellungen ausgestattet und kann alternativ als adaptives (ARC) Fernbedienfeld zur Steuerung durch den Anwender konfiguriert werden. Die Bedienung hierzu erfolgt mit den fünf eingebauten Soft Drucktasten UP, DOWN, LEFT, RIGHT und ENTER.

Zur externen Kontrolle der Audio Matrix stehen unter anderem Funktionen wie Presetaufruf, Lautstärkekontrolle, Ein-/Ausschalten von Quellen/Senken für adaptive (ARC) Fernbedienungen zum Wandeinbau zur Verfügung. Die Verbindung der adaptiven Fernbedienungen zum Prozessor erfolgt mit Industrie-Standard Cat5 Leitungen und Rj45 Steckverbindern. Ein eingebauter Web-Server stellt bis zu vier grafische ARC-WEB Bedieneroberflächen zur Verfügung, die über WLAN mit typischen Datenendgeräten wie SmartPhone, Tablet Computer oder weiteren mobilen internetfähigen Computern kontrolliert werden können. Acht Logikeingänge können entweder für vier Potentiometer oder acht externe Schaltkontakte zur Bedienung mit der Composer Software konfiguriert werden.  Mit weiteren acht eingebauten Logikausgängen können beispielsweise LED´s direkt oder externe Relais oder Schalter für diverse Steueraufgaben programmiert werden. Der Programmspeicher ist nichtflüchtig und vor Programmverlust bei Stromausfall geschützt. Die Audio Matrix verfügt über eine eingebaute Echtzeituhr zur Einrichtung automatisierter Programmabläufe wie zeitgesteuerter Presetwechsel und kann bei Bedarf mit dem NTP (Network Time Protocol) synchronisiert werden. Externe Mediensteuerungen kommunizieren wahlweise seriell über RS-232 oder via IP/UDP über Ethernet mit dem Gerät. Zur Kommunikation wird ein transparentes ASCII-Protokoll bereitgestellt.

Die Audio Auflösung beträgt 24-Bit, die Sampling Rate 48 kHz. Die interne Signalverarbeitung erfolgt mit 32 oder 40-Bit Fließkommaverarbeitung bei 48 kHz. Der nutzbare Dynamikbereich des Prozessors beträgt 115 dB(A) bei +23 dBu maximalem Ausgangspegel. Als Signalprozessor kommt ein 400MHz SHARC Modell zum Einsatz. Zur Bereitstellung von Audio Verzögerungszeiten steht ein zusätzlicher interner Speicher für 174 Mono Sekunden zur Verfügung.

Die DSP Audio Matrix ist auf der Rückseite mit einem IEC Netzanschlussbuchse für 100-240 VAC Netzspannung ausgestattet. Das Gerät erfüllt alle erforderlichen CE Sicherheitsanforderungen. Das Gerät erfüllt alle RoHS Anforderungen. Das Gehäuse ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet. Das Gerät kann in einen Standard Gestellschrank mit 19“ – Einbauformat installiert werden.

Hersteller: Symetrix/TRIUS
Modell: SymNet RADIUS 12x8 EX

 		
Spezifikationen		
		
Prozessor:	1 x Analog Devices  SHARC 21489 @ 400 MHz SIMD	
Prozessorleistung:	400 MIPS, 1.6 GFLOPS	
Sampling Rate:	48 kHz ± 100 ppm	
Übertragungsbereich:	20 Hz – 20 kHz, ± 0.5 dB	
Dynamikbereich:	> 114 dB (A-bewertet)	
Kanaltrennung (A/D/A):	> 108 dB @ 1 kHz +24 dBu	
THD+Noise:	< -85 dB (unbewertet); 1 kHz unbewertet mit 0dB Verstärkung	
Delay Speicher:	174 Mono Sekunden	
Maximale Anzahl von Presets:	1000	
Latenz (A/D/A):	0,88ms	
		
Anschlüsse		
RS-232 (Remote/Accessory): 	57.6 kBaud (Grundeinstellung) /8 Bit/keine Parität/1 Stop Bit/keine Flusssteuerung; Pin2,3 und 5 von SubD-9 werden benötigt	
ARC-Port/RS-485:	max. 115.2 kBaud(38.400=Grundeinstellung) / 8 Bit / keine Parität/keine Flusssteuerung	
ARC-Leitung:	Standard Cat5. Maximale Länge lastabhängig (Art und Menge der angeschlossenen Geräte)	
Ethernet:	10/100 Base-T Ethernet Port für SymNet Composer Kontrolle via TCP/IP. Standard Cat5 Kabel. 	
Dante™  Netzwerk:	(2) 1000Base-T Rj-45 für Primären und Sekundären Dante Anschluss. Anschluss mit Standard Cat6-Leitung, max. 100 Meter	
Analoge Steuereingänge(Control IN):	(4) 4xPot oder 8xLogik, 0-3,3 VDC	
Logikausgänge(Control OUT):	(8) Low(0V) wenn aktiv, (5V) wenn inaktiv	
Logikausgänge: max. Anlegespannung externer Spannungsquellen:	24 VDC	
Logikausgänge: max. Strom durch ext. Stromquelle:	50 mA	
Logikausgänge: max. Ausgangsstrom:	10 mA	
		
Audio Spezifikationen		
Anzahl der analogen Eingänge: 	(12) - Mic/Line-Empfindlichkeit, elektronisch symmetrisch; 	
Anschlüsse:	Terminal Steckkontakte 3,81mm	
Nom. Eingangspegel:	+4 dBu mit 20 dB Headroom.	
Mic-Pre-amp Verstärkung:	0, 11.8, 24, 44 oder 54 dB schaltbar mit ±24 dB Trim	
Max. Eingangspegel:	+23 dBu.	
CMRR: 	>76 dB  @ 1 kHz, Unity Gain	
Mic-Pre EIN: 	< -127 dB bei 150 Ohm Quellwiderstand.	
Phantom-Spannung: 	+48 VDC / 10 mA; schaltbar je Eingang	
Dynamikbereich:	>115 dB A-bewertet	
THD+N:	<-94 dB, unbewertet; 1 kHz @ +22 dBu mit 0 dB Verstärkung.	
Latenz:	0.28ms	
		
Anzahl der analogen Ausgänge:	(8) (Terminal Steckkontakte 3,81mm) - Line Pegel, elektronisch symmetrisch	
Anschlüsse:	Terminalblock 3,81mm	
Nominaler Ausgangspegel:	+4 dBu Line-Pegel mit 20 dB Headroom. Bei unsym. Ausgang (-)Terminal nicht beschalten. Pegel ist dann um 6dB reduziert.	
Max. Ausgangspegel:	+24 dBu(+22dBu an min 2 kOhm Last)	
Ausgangs-Impedanz:	200 Ohm, symmetrisch; 100 Ohm, unsymmetrisch	
Dynamikbereich: 	> 117 dB, A-bewertet	
THD+Noise:	< -95 dB unbewertet; 1 kHz @ +22 dBu mit 0 dB Verstärkung	
Latenz:	0,60ms	

Mechanische Daten		
Abmessungen:	48,02cm x 19,05cm x 4,37cm(BxTxH)	
Gewicht:	5,9 kg	
		
Anzeigen		
Power:	LED Grün (Power ON)	
ARC:	LED Gelb (zeigt ARC-Verbindungsstatus an)	
Network:	LED Grün	
Ein-/Ausgang Signalanzeige:	Bi-Color LED (Grün=Eingangspegel, Orange=Ausgangspegel, Rot=Clipping)	
Spannungsversorgung:	integriertes Netzteil 100-240 VAC, 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme:	45W Maximum	
LCD:	2x16 Zeichen Systemstatus, Netzwerkkonfiguration,  ARC-FP	
Freigaben:	UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS