Der passive Multifunktionslautsprecher ist mit einem 15“ Faital LF-Treiber mit 3“ Voice-Coil und einem 1“ Beyma HF-Treiber mit 1,7“ Voice-Coil auf einem drehbaren 90° x 60° DMF-Horn bestückt. Das Lautsprechersystem verfügt über eine nominale Eingangs-Impedanz von 8 Ohm und übertragt Signale im Frequenzbereich von 55 Hz bis 19 kHz mit einer maximalen Abweichung von +/-3 dB. Die Empfindlichkeit bei einem zugeführten Watt, gemessen in einer Entfernung von einem Meter beträgt 98 dB. Der maximale Schalldruck erreicht auf einer Distanz von einem Meter den Wert von 120 dB. Als Frequenzweiche kommt das Smart Crossover Design zum Einsatz und die Bi-Amp Betriebsart ist auswählbar. Das Gehäuse besteht aus baltischem Birken-Multiplex-Holz und bietet 16 x M8-Gewindeaufnahmen für optionale Flugösen sowie einen 35 mm Hochständerflansch. Die Gehäuse-Abmessungen betragen 432 x 675 x 415 mm und das maximale Gewicht ist 26,7 kg.

Kenndaten:
Typ: 			Multifunktions-Lautsprecher
Bestückung: 		15" Faital LF-Treiber mit 3“ Voice-Coil und Custom Beyma 1" HF-Treiber mit 1,7“ 
			Voice-Coil auf einem 90° x 60° DMFTM-Horn (drehbar)
Belastbarkeit: 		400 Watt RMS (AES Standard)
Eingangsimpedanz: 	8 Ohm
Übertragungsbereich: 	55 Hz bis 19 kHz (+/-3 dB)
Empfindlichkeit: 		98 dB (1 W/1 m)
Peak SPL: 		130 dB (1 m)
Frequenzweiche: 	passiv, BI-Amp Funktion auswählbar, Smart Crossover Design
Anschüsse: 		2 x Neutrik NLT4MP
Flugpunkte: 		16 x M8, drei Flugösen gehören zum Lieferumfang
Hochständerflansch: 	ja, 35 mm
Gehäuse: 		Multifunktionsgehäuse aus baltischem Birken-Multiplexholz, CNC-gefertigt
Lackierung: 		roadtauglich in schwarzem Strukturlack
Abmessungen: 		432 x 675 x 415 mm (B x H x T)
Gewicht: 		26,7 kg
optionales Zubehör: 	Universal Wandhalterung, U-Bügel vertikale Montage, U-Bügel horizontale Montage, 
			Schutzhülle

Hersteller: Audiocenter
Modell: PF15+