Subwoofer
Leistungsmerkmale:

Das Sub Array System bietet aufgrund eines optimierten Bass-Reflex-Designs nicht nur einen erstaunlich hohen Gesamtwirkungsgrad, vielmehr werden diese Schalldruckpegel auch bis zu eine Frequenz von 30 Hz konstant erzielt. Es wird als zusätzlich aktiver Weg angesteuert und verbessert in der Summe die Low-End-Projektion sowie Schalldruckpegel und Dynamik des gesamten Beschallungssystems entscheidend. Durch die direktabstrahlende Konzeption ist die Bildung von  vertikalen Arrays für Long Throw Anwendungen zum Beispiel bei Outdoor Produktion möglich, ohne Einbußen in der akustischen Kontrolle feststellen zu müssen. Die beiden direktabstrahlenden LF-Chassis befinden sich in einem optimal abgestimmten Gehäuse, welches die maximale akustische Ausgangsleistung der Lautsprecher erlaubt. Durch die optimale Ausnutzung der mechanischen und thermischen Eigenschaften der eingesetzten Treiber sind max. Schalldrücke von mehr als 141 dB (1 m) möglich. Die Tunnelkonstruktion ist aus 18 mm Multiplex aufgebaut. Beide Treiberchassis werden durch den Reflexkanal und Seitenwände so umschlossen, dass die Treiber radial gleichmäßiger belastet werden. Taumelbewegungen der Membranen werden hierdurch minimiert und die resultierende max. Ausgangsleistung erhöht. Die sehr große Tunnelfläche gewährleistet höchste Bassreflex-Effektivität ohne Tunnelkompressionseffekte und erhöht gleichzeitig noch die Statik des kompletten Sub Array Systems. Auch die Gehäuse-Wände sind aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt und zusätzlich mit Versteifungsstücke gegen Wandresonanzen ausgestattet. Die Griffkonstruktionen sind für bestes Handling und versteifen zusätzlich die Boxenwände.

Technische Daten:
Typ: High Performance Sub Array System
Bestückung: 2 x 18" Custom Beyma Neodym LF-Treiber mit 4" Voice-Coil
Belastbarkeit: 2.400 Watt RMS nach AES Standard
Eingangsimpedanz: 4 Ohm
Übertragungsbereich: 30 Hz bis 450 Hz (30 Hz bis 110 Hz, +/-1 dB)
Empfindlichkeit: 101 dB (1 W/1 m)
Peak SPL: 141 dB
Hardware: 35 mm Distanzstangenflansch auf der Oberseite
Gehäuse: aus baltischem Multiplex-Holz
Lackierung/Farbe: road-tauglicher Strukturlack in schwarz
Anschlüsse: Neutrik Speakon NLT4M
Abmessungen: 580 x 1.150 x 750 mm (B x H x T)
Gewicht: 80 kg
optionales Zubehör: Schutzcover, Lenkrollen gebremst und ungebremst, Transportcase

Fabrikat: Audiocenter/Trius
Modell: SW218