Das verwendete Handmikrofon im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Zinklegierung ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann sowohl für Sprache als auch Gesang sowie für diverse Instrumente genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der Frequenzübertragungsbereich reicht von 50 Hz bis 16 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 1,6 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 307 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme. Als Modell-Variante gibt es das gleiche Handmikrofon auch mit einem Ein-/Ausschalter.

Technische Daten 
Typ: 					Dynamisches Mikrofon für Stimmen, live-und roadtauglich
Charakteristik: 				Hyperniere
Übertragungsbereich: 			50 Hz bis 16 kHz
Impedanz: 				290 Ohm
Empfindlichkeit: 				1,6 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschunterdrückung: 	>25 dB
Max. SPL: 				>=140 dB
Gewicht:	 			307 g
Länge:		 			176 mm
Besonderheit: 				trafolose Elektronik, Kapsel im VLM-Design
Lieferumfang: 				Mikrofon-Klemme MC1 und Transporttasche
Hinweis: 				universell einsetzbar, warmer Klang, für kleine/mittlere PA-
					Systeme, optional als Modell OM2s mit versenkt angebrachten Ein-
					/Aus-Schalter
optionales Zubehör: 			Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern

Hersteller: Audix
Modell: OM2/OM2-s