Das verwendete Handmikrofon im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Zinklegierung ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann sowohl für Sprache als auch Gesang sowie für diverse Instrumente genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 50 Hz bis 18 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 1,6 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 307 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme. Als Modell-Variante gibt es das gleiche Handmikrofon wahlweise auch mit einem Ein-/Ausschalter.

Technische Daten:
Typ: 					Professionelles dynamisches Mikrofon für den Live-Einsatz mit klarer 
					Stimmenreproduktion
Charakteristik: 				Hyperniere
Übertragungsbereich: 			50 Hz bis 18 kHz
Impedanz: 				290 Ohm
Empfindlichkeit: 				1,6 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschunterdrückung: 	>25 dB
Max. SPL: 				>=144 dB
Gewicht:				307 g
Länge:					176 mm
Besonderheit: 				trafolose Elektronik, Kapsel im VLM-Design
Lieferumfang: 				Mikrofon-Klemme MC1 und Transporttasche
Hinweis: 				vielseitiges Mikrofon mit exzellenter Feedbackfestigkeit, für mittlere 
					bis große PA-Systeme, optional als Modell OM3-s mit versenktem 
					Ein-/Aus-Schalter
optionales Zubehör: 			Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern

Hersteller: Audix
Modell: OM3/OM3-s