Das verwendete Handmikrofon im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Zinklegierung ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann sowohl für Sprache als auch Gesang sowie für diverse Instrumente genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 48 Hz bis 19 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 2 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 307 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme. 

Technische Daten:
Typ: 					Hochwertiges dynamisches Mikrofon mit detaillierter klare lineare 
Übertragung des Stimmen-Frequenzbereiches
Richtcharakteristik: 			Hyperniere
Frequenzgang: 				48 Hz bis 19 kHz
Impedanz: 				200 Ohm
Empfindlichkeit: 				2 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschunterdrückung: 	>30 dB
max. SPL: 				>=144 dB
Gewicht:				307 g
Länge:					176 mm
Besonderheit: 				Kapsel im VLM-Design Typ C, Tieffrequenzabsenkung unter 120 Hz 
					zur Störgeräuschunterdrückung, extreme Rückkopplungssicherheit, 
					maximale Stimmenisolierung auf der Bühne
Hinweis: 				Club/Konzert-Mikro mit Mittenpräsenz, Verwendung direkt am 
					Mund, geeignet für Premium PA-Systeme
Lieferumfang: 				Mikrofon-Klemme MC1 und Transporttasche P1
optionales Zubehör: 			Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern

Hersteller: Audix
Modell: OM5