Das verwendete Handmikrofon im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Zinklegierung ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann sowohl für Sprache als auch Gesang sowie für diverse Instrumente genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 40 Hz bis 19 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 1,5 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 307 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme. 

Typ: 				Hochwertiges dynamisches Mikrofon für Stimmen, unerreichte Klarheit und 
				Detailwiedergabe
Charakteristik: 			Hyperniere
Frequenzgang: 			40 Hz bis 19 kHz
Impedanz: 			290 Ohm
Empfindlichkeit: 			1,5 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>25 dB
max. SPL: 			>=144 dB
Gewicht:			307 g
Länge:				176 mm
Besonderheit: 			Kapsel im VLM-Design Typ D, extreme Rückkopplungssicherheit
Hinweis: 			Konzert/Broadcast-Mikro, naturgetreue Stimmenübertragung in 
				Kondensator-ähnlicher Klangqualität, geeignet für Premium PA-Systeme und 
				Live-Recording
Lieferumfang: 			Mikrofon-Klemme MC1 und Transporttasche
optionales Zubehör: 		Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern;

Hersteller: Audix
Modell: OM6