Kondensator Handmikrofon

Leistungsmerkmale:
Premium Kondensatormikrofon für Stimmen und akustische Instrumente;
Gleichmäßiger, akkurater Frequenzgang;
Mit -10 dB PAD und Bassabsenkung;
Verwendbar für akustische Musik wie auch für laute Bühnen

Technische Daten:
Typ: Premium Kondensatormikrofon für Stimmen und akustische Instrumente
Charakteristik: Superniere
Übertragungsbereich: 40 Hz bis 16,5 kHz
Impedanz: 150 Ohm
Empfindlichkeit: 5 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: >20 dB
max. SPL: 140 dB (mit -10 dB PAD)
Besonderheit: schaltbare -10 dB Vordämpfung und Bass-Roll-Off bei 150 Hz, stabile roadtaugliche Ausführung, hochwertige detaillierte Übertragung, sehr rückkopplungsunempfindlich, 14 mm Goldmembran
Phantomspeisung: 9 - 52 V
Hinweis: für hochwertige Schallübertragung als Handmikrofon für Stimmen, ebenso für die Abnahme von akustischen Instrumenten geeignet, für Live, Studio und Broadcast
Lieferumfang: Mikrofonklemme und Transporttasche;

Fabrikat: Audix VX5