Das Mikrofon verfügt über eine dynamische Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik und arbeitet nach dem Moving-Coil-Prinzip. Die Kapsel ist dabei vom Typ VLM-D. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 200 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 1,4 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Instrumenten-Mikrofon maximale Schalldrücke von bis zu 144 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Die hochwertige Kapsel wird durch einen stabilen Stahlkorb geschützt. Das Gehäuse ist dabei 100 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 128 g.

Kenndaten:
Typ: 				Hochwertiges dynamisches Mikrofon für Instrumente mit 
				Tieffrequenzanteilen
Charakteristik: 			Hyperniere
Übertragungsbereich: 		40 Hz bis 18 kHz
Impedanz: 			200 Ohm
Empfindlichkeit: 			1,4 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>20 dB
max. SPL: 			>=144 dB
Gewicht: 			128 g
Länge: 				100 mm
Besonderheit: 			VLM Typ D Kapsel, kurze Bauform, mit gleichmäßigem und nach unten 
				weitem Frequenzgang und natürlichem Klang
Hinweis: 			besonders geeignet für Floor-Tom, Bass, Bass-Drum, Djembe, Saxophon, 
				Piano etc.
Lieferumfang: 			Mikroklemme und Transporttasche

Hersteller: Audix
Modell: D4