Das Mikrofon verfügt über eine dynamische Kapsel mit Nierencharakteristik und arbeitet nach dem Moving-Coil-Prinzip. Die Kapsel ist dabei vom Typ VLM-E. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 200 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 0,8 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Instrumenten-Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 144 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Die hochwertige Kapsel wird durch einen stabilen Stahlkorb geschützt. Das Gehäuse ist dabei 117 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 217 g.

Kenndaten:
Typ: 				Hochwertiges dynamisches Mikrofon für tieffrequente Instrumente
Charakteristik: 			Niere
Übertragungsbereich: 		30 Hz bis 15 kHz
Impedanz: 			200 Ohm
Empfindlichkeit: 			0,8 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>20 dB
max. SPL: 			>=144 dB
Gewicht: 			217 g
Länge: 				117 mm
Besonderheit: 			extrem schnelle Ansprache und weiter Tiefbassübertragungsbereich, für 
				schalldruckstarke Anwendungen Live und im Studio, in kurzer, breiter 
				Bauform, VLM Typ E Kapsel
Hinweis: 			besonders geeignet für Bass-Drum, E-Bass, Bass, Instrumente mit Anteilen 
				sehr tiefer Frequenzen
Lieferumfang: 			Mikroklemme und Transporttasche

Hersteller: Audix
Modell: D6