Das Mikrofon verfügt über eine vorpolarisierte Kondensator-Kapsel mit Hypernierencharakteristik und einem Anschlusskabel mit Mini XLR-female Steckverbinder. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 250 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 5 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 140 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Das Gehäuse ist dabei 30 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 47 g.

Kenndaten:
Typ: 			Miniatur Kondensator-Mikrofon mit Schwanenhals-Halterung D-Vice und elastischer 
			Mikroaufhängung SMT-Micro, für die Rim-Montage am Drum-Set
Charakteristik: 		Hyperniere
Übertragungsbereich: 	40 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 		250 Ohm
Empfindlichkeit: 		5,6 mV/Pa @ 1k
max. SPL: 		>=140 dB
Phantomspannung: 	9 - 52 V
Besonderheit: 		vorpolarisiert
Gewicht: 		47 g
Länge: 			30 mm
Hinweis: 		druckvolle und offene Klangübertragung, besonders geeignet für Snare-Drum und 
			Tom-Abnahme sowohl Studio als auch Live, mit optionalen Halterungen auch für 
			Percussion, Becken, Blas- oder Saiteninstrumente geeignet
Lieferumfang: 		1,8 m Kabel auf Spannungskonverter mit Mini-XLR male, Transporttasche

Hersteller: Audix
Modell: Micro-D