Das Mikrofon verfügt über eine vorpolarisierte Kondensator-Kapsel mit Nierencharakteristik und einem ca. 2,43 m langem Anschlusskabel mit Mini XLR-female Steckverbinder. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 250 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 4,5 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 120 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Das Gehäuse ist dabei lediglich 25 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 110 g.

Kenndaten:
Typ: 			Miniatur Instrumenten-Kondensator-Mikrofon, vorpolarisiert
Charakteristik: 		Niere
Übertragungsbereich: 	50 Hz bis 18 kHz
Impedanz: 		250 Ohm
Empfindlichkeit: 		4,5 mv/Pa @ 1k
max. SPL: 		>=120 dB
Phantomspannung: 	5 - 52 V
Besonderheit: 		mit Ein/Aus- und Low-Cut-Schalter
Gewicht: 		110 g
Länge: 			25 mm
Lieferumfang: 		Clip für Quer-Flöte mit Körperschall-Entkopplung, Schaumstoff-Windschutz, mit Kabel 
			2,43 m auf Mini-XLR 3-Pin TA3F und mit Adapter Batterie-Phantomspannungs-
			Beltpack mit XLR-male Ausgang (für 1 x Batterie Mignon/AA oder 9 bis 52 V 
			Phantomspeisung geeignet)

Hersteller: Audix
Modell: ADX10-FL-p