Das Grenzflächen-Mikrofon verfügt über eine modulare Kondensator-Kapsel in halber Nieren-Charakteristik. Es benötigt zum Betrieb eine Speisespannung von 18 bis 52 V DC und bietet eine nominale Ausgangs-Impedanz von 150 Ohm bei 1 kHz. Das Grenzflächen-Mikrofon hat eine Empfindlichkeit von 68 mV/Pa @ 1k und ist in der Lage Schalldrücke von mehr als 130 dB ohne Verzerrungen zu übertragen. Das hochwertige Gehäuse hat einen Durchmesser von 63,5 mm und ein Gewicht von 232 g. Wahlweise gibt es dieses Mikrofon in den Farben Schwarz, Weiß und Satin-Nickel sowie jeweils mit XLR- oder Phoenix-Steckverbinder.

Kenndaten:
Typ: 			Grenzflächenmikrofon in Micro-Serie-Technologie
Charakteristik: 		halbe Niere
Frequenzgang: 		70 Hz bis 8 kHz
Impedanz: 		150 Ohm
Empfindlichkeit: 		68 mV/Pa @ 1k
Max. SPL: 		>=130 dB
Phantomspannung: 	18 bis 52 V
Besonderheit: 		komplett integrierte Elektronik, Frequenzverlauf optimiert für deutliche 
			Sprachübertragung, immun gegen Einstreuungen von Telefonen und GSM-Geräten, 
			mit Kabelausgang wahlweise unten oder hinten, Gehäuse gefräßt aus massivem 
			Messing, mit Gummibeschichtung unten, mit zwei Gewindeöffnungen zur Montage 
			unterseitig, stoßbeständiges massives wertiges Design
Abmessungen: 		Durchmesser 63,5 mm, Höhe 17 mm
Hinweis: 		Ideal für Podium, Konferenztische oder Videokonferenz, Anschlusskabel 7,5 m mit 
			unterschiedlichen Anschlussstecker-Ausführung: Mini-XLR (-X), Phoenix (-P) sowie 
			Gehäuse in den Farben Satin-Nickel (-N), Weiß (-W) oder Schwarz

Hersteller: Audix
Modell: M60