Das verwendete Studiomikrofon im stabilen Metalldruckgussgehäuse mit Zinklegierung ist ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit 1“/27,5 mm goldbedampfter Membran. Es kann optimiert für Sprachanwendungen sowie für die Abnahme diverser akustischer Instrumente genutzt werden. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 20 Hz bis 20 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 28 mV/Pa @ 1k. Das Kondensator-Mikrofon verfügt über ein spezielles Federhalterungssystem für die Kapsel, so dass diese vom eigentlichen Mikrofon-Gehäuse und der Elektronik komplett isoliert ist. Das Mikrofon wiegt 244 g bei einer Gesamtlänge von lediglich 148 mm. Zum Lieferumfang gehören eine Holzschatulle sowie eine schwenkbare Mikrofon-Halterung. 

Technische Daten:
Typ: 			Hochwertiges Großkondensator-Mikrofon
Charakteristik: 		Niere
Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 		200 Ohm
Empfindlichkeit: 		28 mV/Pa @ 1k
max. SPL: 		>=135 dB
Phantomspannung: 	48 bis 52 V
Gewicht: 		244 g
Länge: 			148 mm
Besonderheit: 		mit patentierter integrierter Kapsel-Entkopplung, kleine Gehäuse-Bauform, 
			integrierter entfernbares Schaumstoff Popfilter
Hinweis: 		herausragende Audioauflösung, offener warmer Klang, geeignet für jede 
			Studioanwendung wie z.B. Sprache, Gesang, akustische Instrumente und 
			Gitarren/Bass-Amps sowie Übertragung akustischer Instrumente, Flügel, Overhead, 
			Ambient und Broadcast-Einsatz
Lieferumfang: 		Holzschatulle, schwenkbare Mikrofon-Klemme

Hersteller: Audix
Modell: SCX25-A