Das Mikrofon verfügt über eine Kondensator-Kapsel mit Nieren-, Hypernieren- oder Kugel-Charakteristik. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 200 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 26 mV/Pa @ 1 k (Modell Niere), 15 mV/Pa @ 1 k (Modell Hyperniere) oder 15,5 mV/Pa @ 1 k (Modell Kugel) beträgt. Dabei kann dieses Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 130 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Das Gehäuse ist dabei 104 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 114 g.

Kenndaten:
Typ: 			Hochwertiges Klein-Kondensator-Mikrofon
Charakteristik: 		Niere, Hyperniere oder Kugel
Übertragungsbereich: 	40 Hz - 20 kHz
Impedanz: 		200 Ohm
Empfindlichkeit: 		26 mV/Pa @ 1k (Niere), 15 mV/Pa @ 1 k (Hyperniere), 15,5 mV/Pa @ 1 k (Kugel)
Max. SPL: 		>= 130 dB
Phantomspannung: 	48 bis 52 V
Gewicht: 		114 g
Länge: 			104 mm
Besonderheit: 		Membran 13 mm ±0,05 mm, exzellente Abbildung von Audio-Details, feinzeichnender 
			Obertonbereich, geringer NoiseFloor
Hinweis: 		herausragende Performance für Studio-, Live- und Broadcast-Anwendungen, geeignet 
			für akustische Instrumente, Stimme, Orchester, Chor, Drum Overheads, HiHat etc.
Lieferumfang: 		Holzkoffer, Mikroklemme und Windschutz

Hersteller: Audix
Modell: SCX1 (-c)/(-hc)/(-o)