Das verwendete Studiomikrofon im stabilen Metalldruckgussgehäuse mit Zinklegierung ist ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit 35 mm Kapsel und 1“/27,5 mm goldbedampfter Membran umschaltbarer Charakteristik (Niere, Kugel oder Acht). Es kann optimiert für Sprachanwendungen sowie für die Abnahme diverser akustischer Instrumente genutzt werden. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 30 Hz bis 20 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 11 mV/Pa @ 1k (Kugel), 16 mv/Pa @ 1k (Niere) oder 11 mV/Pa @ 1k (Acht). Das Kondensator-Mikrofon verfügt zusätzlich über einen umschaltbaren Roll-Off-Filter und wiegt 480 g bei einer Gesamtlänge von 172 mm. Zum Lieferumfang gehören eine Holzschatulle sowie eine Mikrofon-Halterung. 

Technische Daten:
Typ: 			Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit 35 mm Kapsel und 1"/27,5 mm 
			goldbedampfte Membran
Charakteristik: 		Niere/Kugel/Acht (umschaltbar)
Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 		200 Ohm
Empfindlichkeit: 		11 mV/Pa @ 1k (Kugel), 16 mV/Pa @ 1k (Niere), 11 mv/Pa @ 1k (Acht)
max. SPL: 		>= 132 dB
Phantomspannung: 	48 bis 52 V
Besonderheit: 		Bass Roll-Off-Schalter
Gewicht: 		480 g
Länge: 			172 mm
Hinweis: 		geeignet als Studiomikrofon für Gesang und akustische Instrumente wie Piano, 
			Strings, Brass und Holzblasinstrumente sowie Gitarren-Amps, Overheads und als 
			Raum-Mikro, ebenso als Bühnenmikrofon für E-Gitarren-Amps, Overheads etc. 
			geeignet
Lieferumfang: 		Mikrofon-Halterung (MC-112) und Holzschatulle (Case-Wood)

Hersteller: Audix
Modell: CX212B