Das verwendete Studiomikrofon im stabilen Metalldruckgussgehäuse mit Zinklegierung ist ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit 35 mm Kapsel und 1“/27,5 mm goldbedampfter Membran in Nieren-Charakteristik. Es kann optimiert für Sprachanwendungen sowie für die Abnahme diverser akustischer Instrumente genutzt werden. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 20 Hz bis 20 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 18 mV/Pa @ 1k. Das Kondensator-Mikrofon verfügt zusätzlich über einen umschalbaren Roll-Off-Filter sowie über einen 10 dB PAD und wiegt 337 g bei einer Gesamtlänge von 165 mm. Zum Lieferumfang gehören eine Holzschatulle sowie eine Mikrofon-Halterung. 

Technische Daten:
Typ: 			Großmembran-Kondensator-Mikrofon mit 35 mm Kapsel und 1"/27,5 mm 
			goldbedampfte Membran
Charakteristik: 		Niere
Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 		120 Ohm
Empfindlichkeit: 		18 mV/Pa @ 1k
max. SPL: 		145 dB mit eingeschaltetem PAD
Phantomspannung: 	48 bis 52 V
Besonderheit: 		10 dB PAD, Bass Roll-Off-Schalter
Gewicht: 		337 g
Länge: 			165 mm
Hinweis: 		geeignet als Studiomikrofon für Gesang und akustische Instrumente wie Piano, 
			Strings, Brass und Holzblasinstrumente sowie Gitarren-Amps, Overheads und als 
			Raum-Mikro, ebenso als Bühnenmikrofon für E-Gitarren-Amps, Overheads etc. 
			geeignet
Lieferumfang: 		Mikrofon-Halterung (MC-112) und Holzschatulle (Case-Wood)

Hersteller: Audix
Modell: CX112B