Das Mikrofon verfügt über eine vorpolarisierte Kondensator-Kapsel mit Nierencharakteristik und einem Anschlusskabel mit Mini XLR-female Steckverbinder. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 250 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 8,8 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 135 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Das Gehäuse ist dabei 30 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 170 g.

Kenndaten:
Typ: 			Miniatur Kondensator-Mikrofon der Fusion-Serie mit Mini-Schwanenhals und 
			Universal-Schraub-Klemme für Rims oder Blechblasinstrumente
Charakteristik: 		Niere
Übertragungsbereich: 	50 Hz bis 18 kHz
Impedanz: 		250 Ohm
Empfindlichkeit: 		8,8 mV/Pa @ 1k
max. SPL: 		>=135 dB
Phantomspannung: 	9 bis 52 V
Gewicht: 		170 g
Länge: 			30 mm
Besonderheit: 		sehr leicht und kompakt, mit klarer und warmer Klangübertragung, Aluminium-
			Gehäuse
Hinweis: 		für Snare-Drum/Toms, Percussion, Saxophon, Trompete oder Becken, auch alternativ 
			für Funkübertragung mit Mini-XLR TA3F
Lieferumfang: 		Schaumstoffwindschutz, integrierter Phantompower-Adapter APS910

Hersteller: Audix
Modell: f90