Das Mikrofon verfügt über eine modulare Kondensator-Kapsel mit Nierencharakteristik. Die nominale Eingangs-Impedanz beträgt 200 Ohm bei 1 kHz, während die Empfindlichkeit 8 mV/Pa @ 1 k beträgt. Dabei kann dieses Mikrofon maximale Schalldrücke von mehr als 137 dB verzerrungsfrei verarbeiten. Das Mikrofon-Gehäuse besteht aus einem Metall-Druckguss mit Zink-Legierung. Das Gehäuse ist dabei 111 mm lang und verfügt über ein Gesamtgewicht von 91 g.

Kenndaten:
Typ: 				Kondensator Instrumenten-Mikrofon der Fusion-Serie
Charakteristik: 			Niere
Übertragungsbereich: 		40 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 			200 Ohm
Empfindlichkeit: 			8 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>24 dB
max. SPL:	 		>= 137 dB
Phantomspannung: 		12 bis 48 V
Gewicht: 			91 g
Länge: 				111 mm
Besonderheit: 			16 mm Kapsel mit Goldmembran, frische und saubere Höhenauflösung
Hinweis: 			geeignet für Overheads, HiHat, Becken, akustische Instrumente
Lieferumfang: 			Mic-Clip und Softbag

Hersteller: Audix
Modell: f9