Es handelt sich um ein kompaktes aber echtes Fullrange-Lautsprechersystem. Es ist ein passives 2-Weg Lautsprechersystem mit einer Belastbarkeit von 50W @ 8 Ohm bei einem Frequenzgang von 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB). Bestückt ist dieser Lautsprecher mit vier 2" –Lautsprecher-Chassis (2 x Fullrange-, 2 x LF-Treiber) mit jeweils einer 3/4" Spule. Der Lautsprecher wird inklusive Montagematerial und Wandhalterung geliefert. Er befindet sich in einem designorientiertem und sehr hochwertigem Aluminium-Gehäuse und verfügt über eine integrierte neig- und Schwenkbare Wandhalterung mit Schnellmontage-Vorrichtung.

Dieser Lautsprecher erfüllt folgende technischen Daten:

Typ: Designorientierter Lautsprecher im hochwertigen Aluminiumgehäuse mit neig- und schwenkbarer Schnellmontage-Vorrichtung

Bestückung: 2-Weg passiv mit 2 x 2" Fullrange-Treibern (mit ¾“ Spule) und 2 x 2“ LF-Treiber (ebenfalls mit ¾“ Spule)

Belastbarkeit: 50 Watt @ 8 Ohm

Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)

Abstrahlverhalten: 120° x 30° Grad (H x V)

Abmessungen: 378 x 80 x 151 mm (H x B x T - inkl. Halterung)

Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang: inkl. Montagematerial und Wandhalterung

Farbe: schwarz

Abrechnungseinheit: St.

Kennung: TRIUS-MICROline