Es handelt sich dabei um einen kompakten und sehr hochwertigen Lautsprecher für Sprach- und Hintergrund-Musikbeschallungen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und bietet einen bereits montierten U-Bügel für die vertikale als auch horizontale Montage an Decke oder Wand. Dank des sehr fein gerasteten Montage-Systems kann der Lautsprecher in kleinen Schritten exakt auf den gewünschten Beschallungsbereich ausgerichtet werden. Bestückt ist dieses System mit einem 4“ LF-/MF-Treiber, einem passiven 4“ Radiator sowie mit einem 20 mm Dome HF-Treiber. Ein integrierter 100 V-Übertrager ermöglicht die nieder- (8 Ohm) als auch hochohmige (100 V) Nutzung, die über einen externen Schalter jeweils aktiviert werden kann. Für den 100 V-Einsatz stehen Abzapfungen bei 2, 4, 8 oder 16 Watt zur Verfügung. Im niederohmigen Betrieb und mit einer Eingangsimpedanz von 8 Ohm kann dieser Lautsprecher eine Leistung von bis zu 30 Watt reproduzieren.

Dieses Aufputz-Lautsprecher-System erfüllt folgende technische Daten:

Bestückung: 1 x 4“ LF/MF-Treiber, 1 x 4“ passiver Radiator, 1 x 20 mm Dome HF-Treiber

Belastbarkeit: 30 Watt @ 8 Ohm

100 V-Übertrager: ja mit Abzapfungen bei 2, 4, 8 oder 16 Watt

Frequenzgang: 80 Hz bis 30 kHz (kein zusätzlicher EQ notwendig)

Abmessungen: 146 x 376 x 127 mm

Gewicht: 3 kg

Lieferumfang: U-Bügel

Farbe: weiß

Abrechnungseinheit: St.

Kennung: TRIUS-MEDIAtrac