Das verwendete Handmikrofon im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Zinklegierung ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann sowohl für Sprache als auch Gesang sowie für diverse Instrumente genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der erweiterte Frequenzübertragungsbereich reicht von 48 Hz bis 19 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 0,8 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 307 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme.

Technische Daten:
Typ: 				Hochwertiges dynamisches Mikrofon für Stimmen, für den Einsatz auf 
				besonders lauten Bühnen
Richtcharakteristik: 		Hyperniere
Frequenzgang: 			48 Hz bis 19 kHz
Impedanz: 			150 Ohm
Empfindlichkeit: 			0,8 mV/Pa @ 1 k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>30 dB
max. SPL: 			>=144 dB
Gewicht:			307 g
Länge:				176 mm
Besonderheit: 			Kapsel im VLM-Design Typ C, maximale Feedbackfestigkeit und 
				Stimmenisolierung
Hinweis: 			Konzert/Touring-Mirko, Verwendung direkt am Mund, geringerer 
				Ausgangspegel als beim OM5
Lieferumfang: 			Mikrofon-Klemme MC1 und Transporttasche
optionales Zubehör: 		Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern

Hersteller: Audix
Modell: OM7