Das verwendete Handmikrofon im stabilen Gehäuse ist mit einer dynamischen Kapsel mit Hypernieren-Charakteristik ausgestattet. Es kann perfekt für Sprache genutzt werden. Dank der verwendeten Richtcharakteristik sind mögliche Rückkopplungen und das Übersprechen anderer Schallquellen – z.B. auf der Bühne - auf ein Minimum reduziert. Der Frequenzübertragungsbereich reicht von 50 Hz bis 18 kHz und die Empfindlichkeit liegt bei 1,7 mV/Pa @ 1k. Das Handmikrofon wiegt 370 g und verfügt über eine Gesamtlänge von 176 mm. Zum Lieferumfang gehören eine stabile Tasche sowie eine Mikrofon-Klemme.

Technische Daten:
Typ: 				Hochwertiges dynamisches Mikrofon für Stimmen
Charakteristik: 			Hyperniere
Frequenzgang: 			50 Hz bis 18 kHz
Impedanz: 			200 Ohm
Empfindlichkeit: 			1,7 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschdämpfung: 	>30 dB
max. SPL: 			140 dB
Gewicht:			370 g
Länge:				179 mm
Besonderheit: 			Kapsel im VLM-Design Typ C, handgearbeitet, Re-Issue des 1986 
				ursprünglich erschienenen OM1
Hinweis: 			Konzert-Mikro mit geringsten Griffgeräuschen, gedrehtes Messinggehäuse, 
				für Rock n Roll-Sänger und durchsetzungsfähig im Mix
Lieferumfang: 			Mikrofon-Klemme und Transporttasche
optionales Zubehör: 		Ersatzkorb, Ersatz-Schaumstoffwindschutz intern und extern

Hersteller: Audix
Modell: OM11