Kondensator Handmikrofon

Leistungsmerkmale:
Elite Kondensatormikrofon für Stimmen und akustische Instrumente;
Überträgt Gesang und Sprache herausragend detailliert; 
21 mm Kapsel mit goldbedampfter Membran; Perfekt für Broadcast und Live-Recording

Technische Daten:
Typ: Elite Kondensatormikrofon für Live und Broadcastanwendungen
Charakteristik: Niere
Übertragungsbereich: 40 Hz bis 20 kHz
Impedanz: 250 Ohm
Empfindlichkeit: 24 mV/Pa @ 1k
Hintergrundgeräuschunterdrückung: >20 dB
max. SPL: >=138 dB
Phantomspannung: 48 - 52 V
Besonderheit: Mikrofon-Kapsel des SCX1, für qualitativ überragende Schallwandlung als Handmikrofon mit außergewöhnlich detaillierter, realistischer Reproduktion
Hinweis: prädestiniert für Stimmen als auch für die Abnahme von akustischen Instrumenten im Veranstaltungsbereich, wird auch der Studioarbeit gerecht
Lieferumfang: Holzschatulle und Mikrofonklemme;

Fabrikat: Audix VX10