Fullrange-Lautsprecher im Design-Gehäuse
Es handelt sich um ein kompaktes aber echtes Fullrange-Lautsprechersystem. Es ist ein passives 2-Weg Lautsprechersystem mit einer Belastbarkeit von 50W @ 8 Ohm bei einem Frequenzgang von 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB). Bestückt ist sie mit vier 2" –Lautsprecher-Chassis (2 x Fullrange-, 2 x LF-Treiber) mit jeweils einer 3/4" Spule. Der Lautsprecher wird inklusive Montagematerial und Wandhalterung geliefert. Er befindet sich in einem designorientiertem und sehr hochwertigem Aluminium-Gehäuse und verfügt über eine integrierte neig- und Schwenkbare Wandhalterung mit Schnellmontage-Vorrichtung.

Technische Daten:
Typ: Designorientierter Lautsprecher im hochwertigen Aluminiumgehäuse mit neig- und schwenkbarer Schnellmontage-Vorrichtung
Bestückung: 2-Weg passiv mit 2 x 2" Fullrange-Treibern (mit ¾“ Spule) und 2 x 2“ LF-Treiber (ebenfalls mit ¾“ Spule) 
Belastbarkeit: 50 Watt @ 8 Ohm
Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
Abstrahlverhalten: 120° x 30° Grad (H x V)
Abmessungen: 378 x 80 x 151 mm (H x B x T - inkl. Halterung)
Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang: inkl. Montagematerial und Wandhalterung
Farbe: schwarz
optionales Zubehör: MBS Abstandshalter zur Wand

Fabrikat: Audica
Modell: MICROline